Гайд по низкобюджетному крафту оружия и брони к игре Атом43 от мастерской группы
Часть 1. Ковыряльники
Общие соображения
1. Если вам хочется что-то великолепное, детально проработанное и долговечное – купите или возьмите в аренду. Браться за такую задачу, не имея подобающего опыта, опрометчиво. Затраченное время, силы и деньги, а также итоговый результат почти со 100% вероятностью вас удручат. Скорее всего получится дороже и хуже, чем просто купить. 
Если же опыт такого крафта имеется, то и данный гайд вам не нужен.
2. Следуя логике первого пункта, наш выбор – бюджетный крафт. Делаем что-то дешево, быстро и через 1-2-3 игры выбрасываем без сожалений. Сразу исключаем литье из дорого силикона и другие дорогие материалы. Если будет запрос на гайд по более качественному крафту (читай дорогому, трудоемкому, требующему рабочего места и инструмента), то и его сделаем.
Тут делаем упор на те материалы, которые легко купить в г. Киров.
Ковыряльники
В антураже постапокалипсиса хорошо смотрится ларп-оружие:
- бейсбольная бита
- арматура
- гаечный ключ
- большой тесак
- копье
- кувалда
От оружия с острой ударной частью (кирка, ледоруб и т.п.) лучше отказаться. Скорее всего его не допустят. Это же касается и острых (пусть и мягких) шипов на оружии.
Вот ролик, в котором отлично показана логика изготовления бюджетного ларп-ковыряльника: https://www.youtube.com/watch?v=wBQukU29M6Y&ab_channel=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8F
Материалы и примечания: 
- Основа : пенополиуретан. Из него делают туристические коврики. Вам нужен толстый от 15мм. Небольшими кусками продают в «Сделай сам» на ул. Ленина (г. Киров). Отлично режется концелярским ножом. Ножом придаем нужную форму, неровности зашкуриваеем. Ровные гладкие поверхности под покраску тоже немного шкурим.
Еще можно взять вспененную резину. С ней все также, но она дороже и тяжелее. Если же вы хотите своим ларповым оружием калечить других игроков, то резина может быть и не вспененной).
- Сердечник – арматура углепластиковая, диаметр от 8мм. Он нужен. Без него вашему изделию не хватит упругости. Продается в любой крупном строительном магазине. Другие материалы для сердечника использовать настоятельно не рекомендуем. 
[bookmark: _GoBack]Обязательно закругляем/расширяем колющий конец сердечника. Это нужно для того, чтобы при ударе он не порвал основу и не вылез в бок.
- Чем клеить? 
Если клеить не много – проще всего взять клеевой пистолет. Из плюсов – почти моментально сохнет. Из минусов – он твердый, склеенные швы тоже будут твердые.
Хороший вариант – это обычный универсальный 88й клей. Главный его недостаток – он сохнет сутки.
Лучший вариант клей contact cement. Минус – сложнее купить.
Еще хороший вариант – клей для поролона. Сохнет пару часов.
Самый дешевый вариант – склеиваемая поверхность нагревается строительным феном и прижимается к второй такой-же. Минус тут в том, что очень вероятно то, что вы испортите пару изделий прежде, чем у вас начнет получаться. Полученное соединение не очень прочное, но просто склеить два листа можно вполне.
И, в целом, клеить надо правильно: обеспыливать, обезжиривать и т.п. Читайте инструкцию на конкретном клее.
Супер-клей (космофен) мы не рекомендуем. Соотношение цена/качество явно уступает другим вариантам.
Важное примечание: шипы, просто наклеенные на ударную часть, все равно отвалятся. Их стоит вклеивать как чепики (с заглублением).
- Чем и как красить?
Тут речь пойдет об изолоне и пенополиуретане. Основная трудность – материалы гибкие.
Плохие варианты: гуашь, акрил, автоэмаль. Все отвалится.
Хороший вариант – любая высоко-эластичная краска. Проще всего взять резиновую краску. Она продается в любом крупном строительном магазине.
Еще говорят, что хороший вариант – жидкая резина. Но мы не пробовали. Кто сделает – поделитесь опытом.
Важные нюансы: 
гладкие поверхности немного пошкурить для лучшей адгезии
поверхность загрунтовать. Как показала практика с этим отлично справляется ПВА-клей немного разведенный водой. Грунтовать надо ТОНКИМ слоем.
Не обязательный пункт: Для придания прочности ударной части оружия стоит ее обклеить тонкой х/б (или подобной) тканью. Сверху снова загрунтовать для выравнивания.
Краску наносим ТОНКИМ слоем. Лучше покрасить в два слоя, чем переделывать.
