Рекомендации по изготовлению игрового рыцарского меча

Требования к оружию:
Игровой меч должен быть безопасным, мягким и при этом держать форму.
Стандартная длина лезвия нарнийского меча – 50 см. 
Ширина лезвия – 5-7 см.
Длина рукояти – под размер руки воина.
[bookmark: _GoBack]Материалы:
1) Листовой материал типа EVA (этиленвинилацетат).
2) Стеклопластиковая арматура или тонкая пластиковая трубка длиной 60 см.
3) Тканевая стропа (например, лямка для рюкзака).
4) Клей для склеивания вспененных синтетических материалов – «Титан» или обувной клей EVA.
5) Материал для рукоятки и гарды (б/у пластик или готовые детали игрушечных мечей)
Инструменты:
1) Ножницы
2) Резак
3) Ножовка
4) Зажимы для фиксации клеевых соединений.

Советы по изготовлению:
Для изготовления самодельного меча можно использовать рукоятку и гарду покупного игрушечного меча (например, с надписью на клинке «Сим победиши»). Можно сделать рукоять и гарду самостоятельно из любого материала. Главное, чтобы лезвие было прочно скреплено с рукояткой. Это достигается за счет того, что основа меча – тонкая пластиковая трубка или, что лучше, стеклопластиковая арматура, проходит одновременно и внутри лезвия, и внутри гарды с рукоятью.
Материалом для лезвия может послужить синтетический материал EVA (этиленвинилацетат), варианты названий: вспененный ЭВА, ЭВАпласт, ЭВАпрен, ЭВАпор, Пеносэвилен и т.п. Из этого материала делают туристические коврики, называемые в народе «пенками». Для изготовления меча лучше подходят тонкие листы «пенки».
Основой является стеклопластиковая арматура или пластиковая трубка (в этом случае меч получится более широкий).
Порядок изготовления:
1.Отрезать арматуру или трубку нужной длины (около 55 см, чтобы она проходила насквозь лезвие и рукоять).
2. Выкроить две симметричные боковины лезвия из листа EVA (этиленвинилацетата).
3. «Обернуть» пластиковую арматуру широким куском прочной ткани или стропой по всей длине (чтобы арматура не прорвала пенку), вставить ее между двумя сторонами лезвия и склеить две стороны лезвия с арматурой внутри. Лента стропы должна обязательно обернуть верхний конец арматуры (тот, где будет острие меча).
4. Нанизать на оставшуюся (нижнюю) часть арматуры гарду и рукоятку так, чтобы вместе с лезвием и арматурой они составляли единое целое. Для этого арматура должна проходить сквозь все части меча, и каждый элемент был склеен с соседним элементом внахлёст.
5. С помощью тонкого резака сформировать игровые «режущие кромки» меча (срезать фаски).
